**Znak sprawy: PN-10/2022 Załącznik Nr 4 do SWZ**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Stawy Milickie Spółka Akcyjna

Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz

tel./fax (71) 384 71 10, e-mail: przetargi@stawymilickie.pl,

[www.stawymilickie.pl](http://www.stawymilickie.pl)

**FORMULARZ TECHNICZNY**

**Nazwa Wykonawcy:**

**Adres siedziby Wykonawcy:**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na *„****Dostawę sprzętu rolniczego****”,* znak sprawy: PN-8/2022 oferuję(my) dostawę przedmiotu zamówienia o następujących parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli:

**CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU ROLNICZEGO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA****PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE****LUB OFEROWANE PARAMETRY**  |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** |
|  | Traktor rolniczy 2 sztuki | Nazwa producenta: ………………………...Rok produkcji:…………………………. |
|  | Silnik 4-suwowy Diesel, chłodzony cieczą | **…….. miejsc** |
|  | Ilość cylindrów min. 3 |  |
|  | pojemność min 1260 cm3 |  |
|  | Moc znamionowa min 17.8 kW |  |
|  | napęd 4x4 |  |
|  | ilość biegów min.  6+2 |  |
|  | blokada mechanizmu różnicowego sterowana mechanicznie |  |
|  | hamulce tarczowe |  |
|  | podnośnik tylny sterowany mechanicznie |  |
|  | Maksymalny udźwig podnośnika 600 kg, min 500kg (proszę wpisać) | **…………………….** |
|  | tylny WOM sterowany mechanicznie |  |
|  | prędkości WOM 540 obr/min |  |
|  | wymiary max  dł x szer x wys  2900x 1250x 2350 **(Proszę wpisać)** | **……………….** |
|  | Koła rolnicze |  |
|  | Pałąk ROPS z homologacją |  |
|  | oświetlenie drogowe |  |
|  | Ładowacz czołowy z łyżką | Nazwa producenta: ………………………...Rok produkcji:…………………………. |
|  | wysięgnik wyposażony w 4 siłowniki |  |
|  | Łyżka montowana na ramkę szybkiego montażu |  |
|  | Kosiarka bijakowa tylno-boczna | Nazwa producenta: ………………………...Rok produkcji:…………………………. |
|  | Kosiarka bijakowa z przesuwem |  |
|  | Szerokość robocza min. - 100 cm |  |
|  | szerokość całkowita max. - 135 cm |  |
|  | Max wydajność 1,25 ha/h (proszę wpisać) | **……………………….** |
|  | max waga 263kg ( proszę wpisać) | **……………………………** |
|  | wzmocniona przekładnia kątowa ze sprzęgłem  |  |
|  | elementy tnące min.16 sztuk noży |  |
|  | regulowana wysokość koszenia |  |
|  | Wzmocniona obudowa |  |
|  | Agregat uprawowy + wałek WOM | Nazwa producenta: ………………………...Rok produkcji:…………………………. |
|  | Max Szerokość robocza - 125 cm (Proszę wpisać) | **……………………** |
|  | Max szerokość całkowita 135 cm (Proszę wpisać) | **……………………………** |
|  | waga max 370 kg (Proszę wpisać) | **……………………** |
|  | obroty wałka WOM 540 obr./min |  |
|  | wzmacniana przekładnia.  |  |
|  | mocowany na 3-punktowe zawieszenie (KAT I) |  |
|  | podnoszona tylna klapa |  |
|  | średnica wału siatkowego min 30 cm. |  |
|  | Rębak tarczowy (2 sztuki) | Nazwa producenta: ………………………...Rok produkcji:…………………………. |
|  | Zakładany na mocowaniu 3-punktowym traktora. |  |
|  | regulacja wyrzutu 360 stopni |  |
|  | Regulowany w pionie i poziomie wysyp zrębek. |  |
|  | Max średnica gałęzi 12 cm (Proszę wpisać) | **…………………..** |
|  | Element  roboczy- 4 noże tnące osadzone na tarczy |  |
|  | napęd z wałka WOM min 540 obr/min max 1000 obr/min |  |
|  | Przyczepa / wywrotka (2 sztuki) | Nazwa producenta: ………………………...Rok produkcji:…………………………. |
|  | wymiary skrzyni minimum 2000x1200 mm **(Proszę wpisać)** | **………………….** |
|  | ładowności min. 1000 kg ( Proszę wpisać) | **………….** |
|  | burty o wysokości min 40 cm |  |
|  | Z funkcją wywrotu |  |
|  | oświetlenie drogowe |  |
|  | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI :** |
|  | Dostawa 60 dni od podpisania umowy do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz na koszt i ryzyko Wykonawcy (Proszę wpisać liczbę dni) | **…………… dni** |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące (Proszę wpisać ilość miesięcy) | **……. miesięcy** |
|  | Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie, co najmniej dwóch kierowców Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi przedmiotu zamówienia i zamontowanych w pojeździe urządzeń.  |  |
|  | **WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY i NORMY:**-Certyfikat CE- traktorki i osprzęt muszą posiadać wszystkie niezbędne dokumenty, certyfikaty i zaświadczenia wymagane polskim prawem do użytkowania spełniające polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269, 2328. z późn. zm.)- Instrukcja w języku polskim**Wszystkie urządzenia zaproponowane przez Wykonawcę powinny spełniać wymagania polskich norm oraz posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.** |  |

……………………… …………………………………………..

 miejscowość, data podpis i pieczątka

 osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy