**Znak sprawy: PN-5/2022 Załącznik Nr 1 do SWZ**

**OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**1.**Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych **Traktorów rolniczych z kabiną** (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) spełniających następujące wymagania techniczne i jakościowe.

**WYMAGANIA PODSTAWOWE:**

1. Silnik 4-suwowy Diesel, chłodzony cieczą
2. Ilość cylindrów min 3
3. pojemność min 1300cm3
4. Moc znamionowa min 18,0 kW
5. napęd 4x4
6. ilość biegów min  6+2
7. blokada mechanizmu różnicowego sterowana mechanicznie
8. hamulce tarczowe
9. podnośnik tylny sterowany mechanicznie
10. Maksymalny udźwig podnośnika 600 kg, min 500kg
11. tylny WOM sterowany mechanicznie
12. prędkości WOM 540/1000 obr/min
13. wymiary max  dł x szer x wys  2800x 1150x 2200
14. kabina wentylowana i ogrzewana
15. uchylna przednia, tylna i przednio boczne szyby robocze
16. wygłuszenie w kabinie
17. oświetlenie drogowe
18. radio i głośniki

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych **ładowaczy czołowych z łyżką 4w1** (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) spełniających następujące wymagania techniczne i jakościowe.

**WYMAGANIA PODSTAWOWE:**

1. Ładowacz czołowy 2 sekcyjny
2. wysięgnik wyposażony w 4 siłowniki
3. Łyżka montowana na ramkę szybkiego montażu
4. łyżka standard

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych **Kosiarek bijakowych tylno-bocznych**(rok produkcji nie wcześniej niż 2021) spełniających następujące wymagania techniczne i jakościowe.

**WYMAGANIA PODSTAWOWE:**

1. Kosiarka bijakowa z przesuwem
2. Szerokość robocza - 125 cm
3. szerokość całkowita 135 cm
4. Max wydajność 1,25 ha/h
5. max waga 260kg
6. wzmocniona przekładnią kątowa ze sprzęgłem
7. elementy tnące: 20 sztuk noży
8. regulowana wysokość koszenia

**4.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) **agregatów uprawowych z wałkami WOM** spełniających następujące wymagania techniczne i jakościowe.

**WYMAGANIA PODSTAWOWE:**

1. Max Szerokość robocza - 125 cm
2. Max szerokość całkowita 135 cm
3. waga max 370 kg
4. liczba noży min.20
5. wzmacniana przekładnia
6. obroty wałka WOM 540
7. mocowany na 3-punktowe zawieszenie (KAT I)
8. podnoszona tylna klapa
9. średnica wału siatkowego 32 cm.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) **rębaków tarczowych** spełniających następujące wymagania techniczne i jakościowe.

**WYMAGANIA PODSTAWOWE:**

1. Zakładany na mocowaniu 3-punktowym traktora.
2. Regulowany w pionie i poziomie wysyp zrębek.
3. Max średnica gałęzi 9 cm
4. Element  roboczy- 4 noże osadzone na tarczy.
5. Napęd z wałka WOM min 540 obr/min max 1000 obr/min
6. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) **przyczep/wywrotek** spełniających następujące wymagania techniczne i jakościowe.

**WYMAGANIA PODSTAWOWE:**

1. wymiary skrzyni minimum 2000x1200 mm
2. ładowności min. 1500 kg
3. burty o wysokości 40 cm
4. z funkcją wywrotu
5. oświetlenie drogowe
6. **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI i SERWISU:**
7. Dostawa maksymalnie 60 dni od podpisania umowy do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz na koszt i ryzyko Wykonawcy
8. Gwarancja przez min. 24 miesiące
9. Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi przedmiotu zamówienia.