**ZNAK SPRAWY: ZWR-17/2019 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Stawy Milickie Spółka Akcyjna

Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz

tel./fax (71) 384 71 10, e-mail: [przetargi@stawymilickie.pl](mailto:przetargi@stawymilickie.pl),

[www.stawymilickie.pl](http://www.stawymilickie.pl)

**FORMULARZ TECHNICZNY**

**Nazwa Wykonawcy:**

**Adres siedziby Wykonawcy:**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedsiębiorstwa Stawy Milickie Spółka Akcyjna   
z siedzibą w Rudzie Sułowskiej 20 na „dostawę sprzętu rekreacyjnego nr 2”   
znak sprawy: ZWR-17/2019 oferuję(my) dostawę sprzętu rekreacyjnego nr 2   
o następujących parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli:

1. **CHARAKTERYSTYKA ROWERÓW CROSSOWYCH DAMSKICH (SZTUK 5):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA**  **PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE**  **LUB OFEROWANE PARAMETRY** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** | |
|  | Rowery crossowe damskie (fabrycznie nowe):  - nazwa producenta  - rok produkcji |  |
|  | Rok modelowy: minimum 2018. |  |
|  | Rozmiar koła 28”. |  |
|  | Materiał ramy: Aluminium. |  |
|  | Typ hamulców: Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano. |  |
|  | Przerzutki tył: Shimano. |  |
|  | Przerzutki przód: Shimano. |  |
|  | Liczba biegów: 24. |  |
|  | Waga max. 18 kg. |  |
|  | **WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY I NORMY:** | |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy komplet dokumentów (instrukcja obsługi, certyfikaty) niezbędnych do jego eksploatacjiw tym: |  |
|  | Instrukcję w języku polskim. |  |
|  | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:** | |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, na koszt i ryzyko Wykonawcy. |  |
|  | Wykonawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Gwarancja ogólna fabryczna na cały przedmiot zamówienia nie mniejsza niż 24 m-ce. |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny oraz płatny pogwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Wykonawca w ramach dostawy, zapewni przeszkolenie,  co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia. |  |

1. **CHARAKTERYSTYKA ROWERÓW CROSSOWYCH MĘSKICH (SZTUK 5):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA**  **PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE**  **LUB OFEROWANE PARAMETRY** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** | |
|  | Rowery crossowe męskie(fabrycznie nowe):  - nazwa producenta  - rok produkcji |  |
|  | Rok modelowy minimum 2018. |  |
|  | Rozmiar koła 28”. |  |
|  | Materiał ramy: Aluminium. |  |
|  | Typ hamulców: v-brake. |  |
|  | Przerzutki tył: Shimano Alivio. |  |
|  | Przerzutki przód: Shimano Tourney. |  |
|  | Liczba biegów: 24. |  |
|  | Waga max. 18 kg. |  |
|  | **WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY I NORMY:** | |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy komplet dokumentów (instrukcja obsługi, certyfikaty) niezbędnych do jego eksploatacjiw tym: |  |
|  | Instrukcję w języku polskim. |  |
|  | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:** | |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, na koszt i ryzyko Wykonawcy. |  |
|  | Wykonawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Gwarancja ogólna fabryczna na cały przedmiotu zamówienia nie mniejsza niż 24 m-ce. |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny oraz płatny pogwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Wykonawca w ramach dostawy, zapewni przeszkolenie,  co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia. |  |

1. **CHARAKTERYSTYKA FOTELIKÓW ROWEROWYCH (SZTUK 10):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA**  **PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE**  **LUB OFEROWANE PARAMETRY** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** | |
|  | Foteliki rowerowe(fabrycznie nowe):  - nazwa producenta  - rok produkcji |  |
|  | Fotelik przeznaczony do przewozu dzieci o wadze do 22 kg. |  |
|  | Montowany na bagażnik roweru. |  |
|  | Min. trzystopniowa regulacja w poziomie. |  |
|  | Wyściółka z materiału oraz gąbki. |  |
|  | Podnóżek z zapięciem na stopę dziecka. |  |
|  | Min. trzystopniowa regulacja podnóżka. |  |
|  | Min. trzypunktowe pasy przytrzymujące dziecko. |  |
|  | Rok produkcji min. 2018. |  |
|  | **WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY I NORMY:** | |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy komplet dokumentów (instrukcja obsługi, certyfikaty) niezbędnych do jego eksploatacjiw tym: |  |
|  | Norma EN 14344 i/lub TUV/GS. |  |
|  | CE. |  |
|  | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:** | |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, na koszt i ryzyko Wykonawcy. |  |
|  | Wykonawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Gwarancja ogólna fabryczna na cały przedmiotu zamówienia nie mniejsza niż 24 m-ce. |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny oraz płatny pogwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Wykonawca w ramach dostawy, zapewni przeszkolenie, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |

1. **CHARAKTERYSTYKA POMPEK ROWEROWYCH (SZTUK 20):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA**  **PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE**  **LUB OFEROWANE PARAMETRY** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** | |
|  | Pompki rowerowe (fabrycznie nowe):  - nazwa producenta  - rok produkcji |  |
|  | Mocowana w miejscu umieszczania bidonu. |  |
|  | Blokada zaciskana na wentylu. |  |
|  | Wyposażona w osłonę chroniącą zawór od kurzu. |  |
|  | Głowica: uniwersalna, do wszystkich zaworów. |  |
|  | Materiał: plastik. |  |
|  | Wbudowany manometr. |  |
|  | Uniwersalna głowica do wszystkich zaworów AV/FV/DV. |  |
|  | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:** | |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, na koszt i ryzyko Wykonawcy. |  |
|  | Wykonawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Gwarancja ogólna fabryczna na cały przedmiotu zamówienia nie mniejsza niż 24 m-ce |  |

1. **CHARAKTERYSTYKA ZAPIĘĆ ROWEROWYCH (SZTUK 20):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA**  **PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE**  **LUB OFEROWANE PARAMETRY** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** | |
|  | Zapięcia rowerowe (fabrycznie nowe):  - nazwa producenta  - rok produkcji |  |
|  | Zamykana na klucz. |  |
|  | Długość min.180 cm (powala na zabezpieczenie nawet 2-3 rowerów jednocześnie**).** |  |
|  | **Minimum 12 mm grubość.** |  |
|  | **Zabezpieczenie zamka (wkładu) przed zabrudzeniami.** |  |
|  | **Uchwyt do mocowania zapięcia na ramie lub sztycy siodełka.** |  |
|  | **WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY I NORMY:** | |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy komplet dokumentów (instrukcja obsługi, certyfikaty) niezbędnych do jego eksploatacjiw tym: |  |
|  | CE. |  |
|  | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:** | |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, na koszt i ryzyko Wykonawcy. |  |
|  | Wykonawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Gwarancja ogólna fabryczna na cały przedmiotu zamówienia nie mniejsza niż 24 m-ce. |  |

1. **CHARAKTERYSTYKA UCHWYTÓW ROWEROWYCH (SZTUK 20):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA**  **PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE**  **LUB OFEROWANE PARAMETRY** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** | |
|  | Uchwyty rowerowe (fabrycznie nowe):  - nazwa producenta  - rok produkcji |  |
|  | Montowany do ściany na 4 śruby. |  |
|  | Rower montowany do ściany za przednie koło. |  |
|  | Przystosowany do wszystkich rodzajów kół. |  |
|  | Hak wieszaka zabezpieczony materiałem chroniącym felgi przed zarysowaniem. |  |
|  | Maksymalne obciążenie uchwytu nie mniej niż 25 kg. |  |
|  | **WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY I NORMY:** | |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy komplet dokumentów (instrukcja obsługi, certyfikaty) niezbędnych do jego eksploatacjiw tym: |  |
|  | CE. |  |
|  | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:** | |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, na koszt i ryzyko Wykonawcy. |  |
|  | Wykonawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Gwarancja ogólna fabryczna na cały przedmiotu zamówienia nie mniejsza niż 24 m-ce. |  |

………………….……………… …………………………………………..

miejscowość, data podpis i pieczątka

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy