**ZNAK SPRAWY: ZWR-8/2019 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Stawy Milickie Spółka Akcyjna

Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz

tel./fax (71) 384 71 10, e-mail: [przetargi@stawymilickie.pl](mailto:przetargi@stawymilickie.pl),

[www.stawymilickie.pl](http://www.stawymilickie.pl)

**FORMULARZ TECHNICZNY**

**Nazwa Wykonawcy:**

**Adres siedziby Wykonawcy:**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedsiębiorstwa Stawy Milickie Spółka Akcyjna   
z siedzibą w Rudzie Sułowskiej 20 na: „dostawa wraz z montażem wanny z hydromasażem *”*znak sprawy: ZWR-8/2019 oferuję(my) dostawę i montaż wanny z hydromasażem   
o następujących parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA**  **PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE**  **LUB OFEROWANE PARAMETRY** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** | |
|  | Wanna z hydromasażem (fabrycznie nowa):  - nazwa producenta  - rok produkcji |  |
|  | Wymiary: 193 cm x 213 cm x wysokość max 87 cm |  |
|  | Ilość siedzisk: 4-5 |  |
|  | Ilość osób: 4-5 |  |
|  | Waga max 312 kg |  |
|  | Pojemność max 1363 litrów |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz 32A |  |
|  | Ilość dysz 21 BX&FX-L |  |
|  | Maksymalna moc grzałki 2,7 KW |  |
|  | **WYPOSAŻENIE:** | |
|  | Misa typ/kolor platinum |  |
|  | Obudowa typ/kolor Silverwood |  |
|  | 21 dysz - system PowerPro FX Jets zapewniający intensywną hydroterapię i korzyści terapeutyczne, który koncentruje się na obszarach, takich jak mniejsze mięśnie i punkty nacisku  w stopach, aż do szyi i pleców |  |
|  | 1 pompa cyrkulacyjna |  |
|  | 2 prędkości pomp |  |
|  | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE:** | |
|  | System audio Bluewave minimum 4 głośniki |  |
|  | Podświetlany panel sterowania |  |
|  | Miękki, regulowany zagłówek odwracalny |  |
|  | Oświetlenie LED podwodne |  |
|  | Podświetlany kolorowy wodospad do masażu szyi,  wybór trybów chromoterapii |  |
|  | Czterostopniowy system filtracji wody ProClear,  z możliwością ustawienia cyklów filtracyjnych |  |
|  | Izolacja Smartsmeal |  |
|  | Dezynfekcja wody UV wraz z emisją ozonu |  |
|  | Drzwiczki dostępowe – do wykonywania czynności konserwacyjnych |  |
|  | **WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY I NORMY:** | |
|  | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia dostarczy komplet dokumentów (instrukcja obsługi, certyfikaty) niezbędnych do jego eksploatacjiw tym: |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE |  |
|  | Instrukcję w języku polskim |  |
|  | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:** | |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z montażem co zostanie potwierdzone protokołem odbioru, odbędzie się do Hotelu Naturum w Rudzie Sułowskiej, na koszt i ryzyko Wykonawcy |  |
|  | Gwarancja ogólna fabryczna na całe urządzenie  wraz z zamontowanym osprzętem nie mniejsza niż 24 m-cy |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny oraz płatny pogwarancyjny oferowanego urządzenia |  |
|  | Wykonawca w ramach dostawy, zapewni przeszkolenie,  co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi dostarczonego urządzenia potwierdzone protokołem szkolenia |  |
|  | Wykonawca w ramach dostawy dokona pierwszego uruchomienia urządzenia w miejscu montażu - Hotel Naturum w Rudzie Sułowskiej |  |
|  | **ZAKRES MONTAŻU:** | |
|  | Doprowadzenie instalacji wody ciepłej i zimnej zgodnie  z wytycznymi producenta |  |
|  | Doprowadzenie instalacji kanalizacji zgodnie z wytycznymi producenta |  |
|  | Doprowadzenie instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi producenta, montaż dodatkowego obwodu i zabezpieczenia  w rozdzielni elektrycznej |  |
|  | Wniesienie i posadowienie w pomieszczeniu 2.11 — SAUNA na istniejącej posadzce |  |
|  | Podłączenie wanny do instalacji |  |
|  | W celu zamontowania urządzenia, należy doprowadzić do  niego instalację wody ciepłej, zimnej i kanalizacji |  |
|  | Ujęcie w/w instalacji należy wykonać z pomieszczeń kuchni/baru Hotelu NATURUM, instalacje znajdują się  w zabudowach GK, które po wykonaniu prób szczelności należy odtworzyć i pomalować - przywrócić stan pierwotny, sprzed wykonywania prac |  |
|  | Montaż i uruchomienie przez Wykonawcę zgodnie  z warunkami gwarancji producenta |  |
|  | Szkolenie w zakresie chemicznego uzdatniania wody |  |
|  | Przeglądy techniczne po 12 i 24 miesiącach użytkowania, podczas których będzie wymieniana lampa UV na koszt Wykonawcy w okresie gwarancyjnym. |  |

………………….……………… …………………………………………..

miejscowość, data podpis i pieczątka

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy