**Znak sprawy: PN-2/2021 Załącznik Nr 4 do SWZ**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Stawy Milickie Spółka Akcyjna

Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz

tel./fax (71) 384 71 10, e-mail: [przetargi@stawymilickie.pl](mailto:przetargi@stawymilickie.pl),

[www.stawymilickie.pl](http://www.stawymilickie.pl)

**FORMULARZ TECHNICZNY**

**Nazwa Wykonawcy:**

**Adres siedziby Wykonawcy:**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na *„dostawę* 2 sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2020) siedmioosobowych samochodów dostawczych typu brygadówka*”,* znak sprawy: PN-2/2021oferuję(my) dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2020) siedmioosobowych samochodów dostawczych typu brygadówka o następujących parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA**  **PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE**  **LUB OFEROWANE PARAMETRY** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** | |
|  | **Samochód dostawczy siedmioosobowy typu brygadówka (fabrycznie nowy):**  **- nazwa producenta**  **- rok produkcji** |  |
|  | Ilość osób 7 |  |
|  | Podwójna kabina |  |
|  | W przedziale brygadowym ławka pasażerów ze schowkiem otwieranym pod siedziskiem |  |
|  | Skrzynia fabryczna do kabin |  |
|  | Zabudowa skrzyni dł. x szer. x wys. min 2800x2000x400 (wymiary wewnętrzne) |  |
|  | Typ paliwa: olej napędowy |  |
|  | Pojemność skokowa nie mniejsza niż 2100 cm3 |  |
|  | Moc nie mniejsza niż 130 KM |  |
|  | DMC max 3500 kg |  |
|  | Wspomaganie kierownicy |  |
|  | Centralny zamek |  |
|  | Klimatyzacja |  |
|  | Boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane |  |
|  | Elektryczne sterowane szyby przednie |  |
|  | Kolor biały |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego i wysokości, a także z podłokietnikiem |  |
|  | Radio |  |
|  | ESC, ABS+ ABD + system awaryjnego hamowania, |  |
|  | Hamulce tarczowe na obu osiach |  |
|  | Immobiliser |  |
|  | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |  |
|  | Wzmocnione zawieszenie tylne |  |
|  | Krata chroniąca tylna szybę z uchwytem na drabinę |  |
|  | Rama aluminiowa |  |
|  | Stopień wejściowy na tylnej burcie |  |
|  | Rozstaw osi min 4000 max 4100mm |  |
|  | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE:** | |
|  | Hak holowniczy |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
|  | Dodatkowy komplet kół zimowych |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY I NORMY: | |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Certyfikat CE |  |
| 3. | Pojazd musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty, certyfikaty i zaświadczenia wymagane polskim prawem do użytkowania spełniające polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) |  |
|  | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:** | |
|  | Dostawa do 90 dni od podpisania umowy do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz na koszt i ryzyko Wykonawcy |  |
|  | Gwarancja, bezpłatny serwis i przeglądy przez min. 24 miesiące |  |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą nie krótsza niż 36 m-cy |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny i płatny pogwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
|  | Serwis w odległości max 80 km od siedziby Zamawiającego. |  |

……………………… …………………………………………..

miejscowość, data podpis i pieczątka

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy