**Znak sprawy: PN-3/2021 Załącznik Nr 1 do SWZ**

**OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2020) **wolnobieżnych pojazdów elektrycznych do przewozu osób** spełniających następujące wymagania techniczne i jakościowe.

1. **WYMAGANIA PODSTAWOWE:**
2. Ilość miejsc min. 14
3. Kierownica z lewej strony
4. Szyba przednia z wycieraczką
5. Boczne lusterka
6. Kolor biały, zielony lub niebieski.
7. Akumulator min 6V225AH x 12
8. Ładowarka 25A/72V automatyczna
9. Moc silnika minimum 5 KW
10. Zawieszenie: resory piórowe, amortyzatory
11. Hamulce: przód tarczowe, tył tarczowe lub bębnowe, hamulec ręczny
12. Promień skrętu max. 5,8 m
13. Wznoszenie min. 20%
14. Wymiary maksymalne długość/szerokość/wysokość 5200/1550/2100 mm
15. Podwozie ze stali
16. Oświetlenie: reflektory przednie, kierunkowskazy, światła tylne, światło hamowania i cofania, światła odblaskowe
17. Deska rozdzielcza: wskaźnik prędkości, świateł, stanu baterii
18. Felgi/opony 165/70R/13
19. Wspomaganie kierownicy
20. Pojazd otwarty z kurtynami ochronnymi
21. Czas ładowania max 8 h
22. Prędkość max 25 km/h
23. Prześwit min 18 cm
24. **WYPOSAŻENIE DODATKOWE:**
25. Światło odblaskowe na dachu
26. Gniazdo zapalniczki
27. Zegar
28. Zestaw autobusowy: radio, mikrofon, minimum 2 głośniki
29. Zestaw narzędzi, lewarek, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka
30. Koło zapasowe
31. **WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY i NORMY:**
32. Certyfikat CE
33. Numer VIN na pojeździe
34. Produkt zgodny ze standardami ISO9001/ISO14001
35. Pojazd musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty, certyfikaty i zaświadczenia wymagane polskim prawem do użytkowania spełniające polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)
36. Instrukcja w języku polskim
37. **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI i SERWISU:**
38. Dostawa maksymalnie 100 dni od podpisania umowy r. do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz na koszt i ryzyko Wykonawcy
39. Gwarancja, bezpłatny serwis i przeglądy przez min. 24 miesiące
40. Gwarancja na powłokę lakierniczą nie mniejsza niż 36 m-cy
41. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny i płatny pogwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia.
42. Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie, co najmniej dwóch kierowców Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi przedmiotu zamówienia   
    i zamontowanych w pojeździe urządzeń.