**Znak sprawy: PN-4/2022 Załącznik Nr 4 do SWZ**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Stawy Milickie Spółka Akcyjna

Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz

tel./fax (71) 384 71 10, e-mail: przetargi@stawymilickie.pl,

[www.stawymilickie.pl](http://www.stawymilickie.pl)

**FORMULARZ TECHNICZNY**

**Nazwa Wykonawcy:**

**Adres siedziby Wykonawcy:**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na *„****Dostawę 2 sztuk elektrycznych pojazdów wolnobieżnych zgodnie ze specyfikacją z opisu technicznego****”,* znak sprawy: PN-4/2022 oferuję(my) dostawę przedmiotu zamówienia o następujących parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli:

**CZĘŚĆ I**

**CHARAKTERYSTYKA WOLNOBIEŻNYCH POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
DO PRZEWOZU OSÓB (SZTUK )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA****PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE****LUB OFEROWANE PARAMETRY**  |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** |
|  | **Fabrycznie nowe wolnobieżne pojazdy elektryczne do przewozu osób – 1 sztuka:****- nazwa producenta****- rok produkcji** | **Nazwa producenta:** **………………………...****Rok produkcji:****………………………….** |
|  | Ilość miejsc 14 **(Proszę wpisać ilość miejsc)** | **…….. miejsc** |
|  | Kierownica z lewej strony |  |
|  | Szyba przednia z wycieraczką |  |
|  | Boczne lusterka |  |
|  | Kolor biały, zielony lub niebieski. Oba pojazdy w jednym kolorze. **(Proszę wpisać kolor)** | **Kolor: ………………..** |
|  | Akumulator min 6V225AH x min12 **(Proszę wpisać)** | **…………** |
|  | Ładowarka min 25A/72V automatyczna |  |
|  | Moc silnika minimum 5 KW **(Proszę wpisać)** | **………….** |
|  | Zawieszenie: resory piórowe, amortyzatory |  |
|  | Hamulce: przód tarczowe, tył tarczowe lub bębnowe, hamulec ręczny |  |
|  | Promień skrętu max. 6,4 m **(Proszę wpisać)** | **………** |
|  | Wznoszenie min. 20% **(Proszę wpisać)** | **………..** |
|  | Wymiary maksymalne długość/szerokość/wysokość 5450/1780/2240 mm **(Proszę wpisać)** | **……………….** |
|  | Podwozie ze stali |  |
|  | Oświetlenie: reflektory przednie, kierunkowskazy, światła tylne, światło hamowania i cofania, światła odblaskowe |  |
|  | Deska rozdzielcza: wskaźnik prędkości, świateł, stanu baterii |  |
|  | Felgi/opony min 165/70R/13 |  |
|  | Wspomaganie kierownicy |  |
|  | Pojazd otwarty z kurtynami ochronnymi |  |
|  | Czas ładowania max 8 h **(Proszę wpisać)** | **…………….** |
|  | Prędkość max 25 km/h **(Proszę wpisać)** | **…………..** |
|  | Prześwit minimum 16 cm **(Proszę wpisać)** | **………….** |
|  | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE:** |
|  | Światło odblaskowe na dachu  |  |
|  | Gniazdo zapalniczki |  |
|  | Zegar |  |
|  | Zestaw autobusowy: radio, mikrofon, minimum 2 głośniki |  |
|  | Zestaw narzędzi, lewarek, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka |  |
|  | Koło zapasowe |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY I NORMY: |
|  | Certyfikat CE |  |
|  | Numer VIN na pojeździe lub indywidualny numer fabryczny |  |
|  | Produkt zgodny ze standardami ISO9001/ISO14001 lub ISO9001:2015 lub ISO 12100:2010 |  |
|  | Pojazd musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty, certyfikaty i zaświadczenia wymagane polskim prawem do użytkowania spełniające polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:** |
|  | Dostawa do 180 dni od podpisania umowy do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz na koszt i ryzyko Wykonawcy (**Proszę wpisać liczbę dni)** | **…………… dni** |
|  | Wykonawca powinien być producentem albo autoryzowanym przedstawicielem producenta |  |
|  | Gwarancja, bezpłatny serwis i przeglądy przez min. 24 miesiące (**Proszę wpisać ilość miesięcy)** | **……. miesięcy** |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą nie mniejsza niż 36 m-cy (**Proszę wpisać ilość miesięcy)** | **……. miesięcy** |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny i płatny pogwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie, co najmniej dwóch kierowców Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi przedmiotu zamówienia i zamontowanych w pojeździe urządzeń.  |  |

……………………… …………………………………………..

 miejscowość, data podpis i pieczątka

 osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

**CZĘŚĆ II**

**CHARAKTERYSTYKA WOLNOBIEŻNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO
DO PRZEWOZU TOWARÓW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA****PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE****LUB OFEROWANE PARAMETRY**  |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** |
|  | **Fabrycznie nowy wolnobieżny pojazd elektryczny do przewozu towarów– 1 sztuka:****- nazwa producenta****- rok produkcji** | **Nazwa producenta:** **………………………...****Rok produkcji:****………………………….** |
|  | Ilość miejsc 2 |  |
|  | Kierownica z lewej strony |  |
|  | Szyba przednia z wycieraczką |  |
|  | Boczne lusterka |  |
|  | Kolor biały, zielony lub niebieski. **(Proszę wpisać kolor)** | **Kolor: ………………..** |
|  | Ładowarka automatyczna | **…………** |
|  | Moc silnika minimum 4 KW **(Proszę wpisać)** |  |
|  | Zawieszenie: 4 niezależne amortyzatory sprężynowe | **………….** |
|  | Hamulce: tarczowe lub bębnowe, hamulec ręczny |  |
|  | Promień skrętu max. 5 m **(Proszę wpisać)** |  |
|  | Wznoszenie min. 18% **(Proszę wpisać)** | **………** |
|  | Wymiary maksymalne długość/szerokość/wysokość 3550x1200x1880 mm **(Proszę wpisać)** | **………..** |
|  | Podwozie ze stali | **……………….** |
|  | Oświetlenie: reflektory przednie, kierunkowskazy, światła tylne, światło hamowania i cofania, światła odblaskowe |  |
|  | Deska rozdzielcza: prędkościomierz, świateł, stanu baterii, przełącznik kierunku jazdy, licznik kilometrów i motogodzin, |  |
|  | Felgi/opony min 155 R12 |  |
|  | Wspomaganie kierownicy |  |
| 1. 19.
 | Czas ładowania max 8 h **(Proszę wpisać)** |  |
| 20. | Prędkość max 25 km/h **(Proszę wpisać)** |  |
| 21. | Ładowność min 500kg | **…………….** |
| 22. | Skrzynia ładunkowa aluminiowa o wymiarach min 1700x1080x260mm | **…………..** |
|  | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE:** |
|  | Gniazdo zapalniczki |  |
|  | Zegar |  |
|  | Zestaw narzędzi, lewarek, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka |  |
|  | Koło zapasowe |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY I NORMY: |
|  | Certyfikat CE |  |
|  | Numer VIN na pojeździe lub indywidualny numer fabryczny |  |
|  | Produkt zgodny ze standardami ISO9001/ISO14001 lub ISO9001:2015 lub ISO 12100:2010 |  |
|  | Pojazd musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty, certyfikaty i zaświadczenia wymagane polskim prawem do użytkowania spełniające polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:** |
|  | Dostawa 180 dni od podpisania umowy do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz na koszt i ryzyko Wykonawcy (**Proszę wpisać liczbę dni)** | **…………… dni** |
|  | Wykonawca powinien być producentem albo autoryzowanym przedstawicielem producenta |  |
|  | Gwarancja, bezpłatny serwis i przeglądy przez min. 24 miesiące (**Proszę wpisać ilość miesięcy)** | **……. miesięcy** |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą nie mniejsza niż 36 m-cy (**Proszę wpisać ilość miesięcy)** | **……. miesięcy** |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny i płatny pogwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie, co najmniej dwóch kierowców Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi przedmiotu zamówienia i zamontowanych w pojeździe urządzeń.  |  |

……………………… …………………………………………..

 miejscowość, data podpis i pieczątka

 osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy