**ZNAK SPRAWY: ZWR-3/2021 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Stawy Milickie Spółka Akcyjna

Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz

tel./fax (71) 384 71 10, e-mail: przetargi@stawymilickie.pl,

[www.stawymilickie.pl](http://www.stawymilickie.pl)

**FORMULARZ TECHNICZNY**

**Nazwa Wykonawcy:**

**Adres siedziby Wykonawcy:**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedsiębiorstwa Stawy Milickie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rudzie Sułowskiej 20 na „dostawę sprzętu rekreacyjnego nr 2”
znak sprawy: ZWR-3/2021 oferuję(my) dostawę sprzętu rekreacyjnego nr 2
o następujących parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli:

1. **CHARAKTERYSTYKA ROWERÓW CROSSOWYCH DAMSKICH (SZTUK 5):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA****PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE****LUB OFEROWANE PARAMETRY**  |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** |
|  | Rowery crossowe damskie (fabrycznie nowe):- nazwa producenta- rok produkcji  |  |
|  | Rok modelowy: minimum 2019. |  |
|  | Rozmiar koła 28”. |  |
|  | Materiał ramy: Aluminium Performance. |  |
|  | Typ hamulców: Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano |  |
|  | Przerzutki tył: Shimano  |  |
|  | Przerzutki przód: Shimano  |  |
|  | Liczba biegów: 24. |  |
|  | Waga max. 18 kg. |  |
|  | **WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY I NORMY:** |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy komplet dokumentów (instrukcja obsługi, certyfikaty) niezbędnych do jego eksploatacjiw tym: |  |
| 2. | Instrukcję w języku polskim. |  |
|  | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:** |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, na koszt i ryzyko Wykonawcy. |  |
|  | Wykonawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Gwarancja ogólna fabryczna na cały przedmiot zamówienia nie mniejsza niż 12 m-ce. |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny oraz płatny pogwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia. |  |

1. **CHARAKTERYSTYKA ROWERÓW CROSSOWYCH MĘSKICH (SZTUK 5):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA****PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE****LUB OFEROWANE PARAMETRY**  |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** |
|  | Rowery crossowe męskie(fabrycznie nowe):- nazwa producenta- rok produkcji  |  |
|  | Rok modelowy minimum 2019. |  |
|  | Rozmiar koła 28”. |  |
|  | Materiał ramy: Aluminium  |  |
|  | Typ hamulców: v-brake  |  |
|  | Przerzutki tył: Shimano |  |
|  | Przerzutki przód: Shimano |  |
|  | Liczba biegów: 24. |  |
|  | Waga max. 18 kg. |  |
|  | **WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY I NORMY:** |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy komplet dokumentów (instrukcja obsługi, certyfikaty) niezbędnych do jego eksploatacjiw tym: |  |
| 2. | Instrukcję w języku polskim. |  |
|  | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:** |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, na koszt i ryzyko Wykonawcy. |  |
|  | Wykonawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Gwarancja ogólna fabryczna na cały przedmiot zamówienia nie mniejsza niż 12 m-ce. |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny oraz płatny pogwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia. |  |

1. **CHARAKTERYSTYKA POMPKI ROWEROWEJ (SZTUK 10):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA****PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE****LUB OFEROWANE PARAMETRY**  |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** |
|  | Pompka rowerowa (fabrycznie nowe):- nazwa producenta- rok produkcji  |  |
|  | Mocowana w miejscu umieszczenia bidonu. |  |
|  | **Blokada zaciskana na wentylu.**  |  |
|  | Wyposażona w osłonę chroniącą zawór od kurzu |  |
|  | **Głowica uniwersalna pasująca do wszystkich zaworów AV/FV/DF**  |  |
|  | **Wbudowany nanometr** |  |
|  | **Materiał: plastik** |  |
|  | **WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY I NORMY:** |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy komplet dokumentów (instrukcja obsługi, certyfikaty) niezbędnych do jego eksploatacjiw tym: |  |
| 2. | CE. |  |
|  | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:** |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, na koszt i ryzyko Wykonawcy. |  |
|  | Wykonawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Gwarancja ogólna fabryczna na cały przedmiot zamówienia nie mniejsza niż 12 m-ce. |  |

1. **CHARAKTERYSTYKA ZAPIĘĆ ROWEROWYCH (SZTUK 10):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA****PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE****LUB OFEROWANE PARAMETRY**  |
| **1** | **2** | **3** |
| **A.** | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** |
| 1. | Zapięcia rowerowe (fabrycznie nowe):- nazwa producenta- rok produkcji  |  |
| 2. | Zamykana na klucz. |  |
| 3. | **Długość min.180 cm (powala na zabezpieczenie nawet 2-3 rowerów jednocześnie).** |  |
| 4. | **Minimum 12 mm grubość.**  |  |
| 5. | **Zabezpieczenie zamka (wkładu) przed zabrudzeniami.** |  |
| 6. | **Uchwyt do mocowania zapięcia na ramie lub sztycy siodełka.** |  |
| **B.** | **WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY I NORMY:** |
| 1. | Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy komplet dokumentów (instrukcja obsługi, certyfikaty) niezbędnych do jego eksploatacjiw tym: |  |
| 2. | CE. |  |
| **C.** | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:** |
| 1. | Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, na koszt i ryzyko Wykonawcy. |  |
| 2. | Wykonawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta przedmiotu zamówienia. |  |
| 3. | Gwarancja ogólna fabryczna na cały przedmiot zamówienia nie mniejsza niż 12 m-ce. |  |

1. **CHARAKTERYSTYKA PODPÓRKI ROWEROWEJ (SZTUK 10):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA****PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE****LUB OFEROWANE PARAMETRY**  |
| **1** | **2** | **3** |
| **A.** | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** |
| 1. | Podpórka rowerowa (fabrycznie nowe):- nazwa producenta- rok produkcji  |  |
| 2. | Wykonana z lekkiego stopu aluminium |  |
| 3. | Montowana do tylnych widełek – system direct mount |  |
| 4. | Waga 260g.  |  |
| **B.** | **WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY I NORMY:** |
| 1. | Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy komplet dokumentów (instrukcja obsługi, certyfikaty) niezbędnych do jego eksploatacjiw tym: |  |
| 2. | CE. |  |
| **C.** | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:** |
| 1. | Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, na koszt i ryzyko Wykonawcy. |  |
| 2. | Wykonawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta przedmiotu zamówienia. |  |
| 3. | Gwarancja ogólna fabryczna na cały przedmiot zamówienia nie mniejsza niż 12 m-ce. |  |

1. **CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU OŚWIETLENIA (SZTUK 10):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA****PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE****LUB OFEROWANE PARAMETRY**  |
| **1** | **2** | **3** |
| **A.** | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** |
| 1. | Zestaw oświetlenia (fabrycznie nowe):- nazwa producenta- rok produkcji  |  |
| 2. | Wykonany z tworzywa sztucznego lub silikonu |  |
| 3. | Przednia jak i tylna lampka wyposażona w min. 3 diody LED |  |
| 4. | Wodoodporny |  |
| 5. | Montaż oraz demontaż bez użycia narzędzi |  |
| **B.** | **WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY I NORMY:** |
| 1. | Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy komplet dokumentów (instrukcja obsługi, certyfikaty) niezbędnych do jego eksploatacjiw tym: |  |
| 2. | CE. |  |
| **C.** | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:** |
| 1. | Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, na koszt i ryzyko Wykonawcy. |  |
| 2. | Wykonawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta przedmiotu zamówienia. |  |
| 3. | Gwarancja ogólna fabryczna na cały przedmiot zamówienia nie mniejsza niż 12 m-ce. |  |

1. **CHARAKTERYSTYKA BŁOTNIKÓW (SZTUK 20):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA****PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE****LUB OFEROWANE PARAMETRY**  |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** |
|  | Zestaw błotników (fabrycznie nowe):- nazwa producenta- rok produkcji  |  |
|  | Wyposażone w nowoczesny system montażowy za pomocą stalowych drutów |  |
|  | Materiał: dwukomponentowe tworzywo sztuczne |  |
|  | Pasujące na koła 28” |  |
|  | Max. Szer. Opony: 46 mm |  |
|  | **WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY I NORMY:** |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy komplet dokumentów (instrukcja obsługi, certyfikaty) niezbędnych do jego eksploatacjiw tym: |  |
| 2. | CE. |  |
|  | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:** |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, na koszt i ryzyko Wykonawcy. |  |
|  | Wykonawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Gwarancja ogólna fabryczna na cały przedmiot zamówienia nie mniejsza niż 12 m-ce |  |

1. **CHARAKTERYSTYKA UCHWYTÓW ROWEROWYCH (SZTUK 10):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA****PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE****LUB OFEROWANE PARAMETRY**  |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** |
|  | Uchwyty rowerowe (fabrycznie nowe):- nazwa producenta- rok produkcji  |  |
|  | Montowany do ściany na 4 śruby. |  |
|  | Rower montowany do ściany za przednie koło. |  |
|  | Hak wieszaka zabezpieczony materiałem chroniącymi felgi przed zarysowaniem. |  |
|  | Maksymalne obciążenie uchwytu nie mniej niż 25 kg. |  |
|  | **WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY I NORMY:** |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy komplet dokumentów (instrukcja obsługi, certyfikaty) niezbędnych do jego eksploatacjiw tym: |  |
| 2. | CE. |  |
|  | **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:** |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, na koszt i ryzyko Wykonawcy. |  |
|  | Wykonawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Gwarancja ogólna fabryczna na cały przedmiot zamówienia nie mniejsza niż 12 m-ce. |  |

………………….……………… …………………………………………..

 miejscowość, data podpis i pieczątka

 osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy